|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 35,752 |
| Kladení dlažby z kostek 150 x150 mm s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého | m2 | 38,000 |
| Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním | m | 47,000 |
|  |  |  |  |  |  |
| Osazení obrubníku kamenného 32x24x80-120 cm se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m | 35,200 |