Nabídka

Pozice

Množství

Popis

1

3 ks

1 ks

1ex



Série: SP58ED

Dřevina: smrk napojovaný - barva krycí RAL

Barva:

Exterier: RAL Fichte 9010

Interier: RAL Fichte 9010

**Rám:** rám 58 ex

Spodní profilace rámu: Ext. parapetní profilace

Křídlo: 3 \* 58 křídlo ex

Kování: **Název otvírky výška kličky**

 sklopné špaleta 485,5 mm

 otevíravé levé špaleta

 otevíravé pravé špaleta 593,8 mm

Výplň : 3x Izolační sklo U=1,3 TGI bílý

Okapnice: bez okapnic

Těsnění: bílé

Zatmelení: transparentní

Rozměry: 1095 mm x 1960 mm

Krytky / Kliky / Madélka - změna 2

1 Barva\_krytek Biela

Nabídka : 180453A

Pozice

Množství

Popis

 3 ks 1 ks



Série: SP44ID

Dřevina: smrk napojovaný - barva krycí RAL

Barva:

Exterier: RAL Fichte 9010

Interier: RAL Fichte 9010

**Rám:** rám 44 in

Spodní profilace rámu: Bez parapetní profilace

Křídlo: 3 \* 44 křídlo in

Kování: **Název otvírky výška kličky**

 sklopné špaleta 531,5 mm

 otevíravé levé špaleta

 otevíravé pravé špaleta 638,2 mm

Výplň : 3x jednoduché sklo 4mm

Okapnice: bez okapnic

Těsnění: bílé

Zatmelení: transparentní

Rozměry: 1171 mm x 2036 mm

Krytky / Kliky / Madélka - změna 2

1 Barva\_krytek Biela

Pozice Množství

3

1 ks



Rozměry: 2100 mm x 2100 mm